|  |  |
| --- | --- |
| **Laadspanning** | 12V, 24V |
| **Laadstroom** | 45A (12-24V) |
| **EN 60335-2-29** | 30A (12-24V) |
| **EN 60335-2-29 1 V/C** |  |
| **Maximale startstroom** |  |
| **Aantal schakelstanden** | 4 |
| **Referentiecapaciteit** | 20/500Ah 15u |
| **Geabsorbeerd vermogen** | 1000 Watt |
| **Spanning** | 230V |
| **Frequentie** | 50-60Hz |
| **Fase** | 1 ~ |
| **Geschikt voor batterij** | Lood |
| **Lengte** | 265mm |
| **Breedte [mm]** | 345mm |
| **Hoogte [mm]** | 230mm |
| **Gewicht** | 9,9kg |
| **EAN-code** | 8004897641461 |